招标内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 规格 | 数量 | 详细参数 |
| 1 | 双门蒸饭车 | 1400\*500\*1500  24盘 | 1台 | 山东蒸道：采用耐热聚氨酯发泡工艺，保温、隔热、节能、高效、环保；天然气，新式耐高温硅胶门封，密封、牢固；用电更节省、更安全；高效简易式渐进门锁，自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停，防止干烧；安全卸压气阀，保障机体安全使用；一次性冲压成型的蒸盘和层架，便于清洁卫生，经久耐用 |
| 2 | 热水器连座 | 15KW | 1台 | 采用优质不锈钢外壳，整体发泡，烧水速度快，保温效果好。 |
| 3 | 电饼铛 | 50型 | 1台 | 不沾油涂层，全自动温控。双面加热,单独控制,优质一体电炉丝,受热均匀,寿命更长,节能耐用. |
| 4 | 土豆去皮机 | 350型 | 1台 | 铜芯电机，该机脱净率高，破损率低，干净，卫生，生产效率高，操作简单，维修方便等特点。 |
| 5 | 全自动压面机 | 350型 | 1台 | 外型尺寸 60\*50\*95（cm）优质铜芯电机。净重 134KG 额定功率 3KW 用途 压制面皮 ，面皮厚度，可在1—25mm范围内无级调整，经过揉压的面团制做的食品，膨松，香甜，增加白度，口感好。 |
| 6 | 四门冰箱 | 1200\*760\*1950 | 2台 | 款式：工程款，全钢全铜。 材质说明：采用优质不锈钢板材，全钢全铜管制作，永不内漏选用绿色环保的R134a制冷剂，箱体采用环保型材料整体发泡，配置优质压缩机和强力风机，箱内冷气快速循环，温度均匀，数字控温系统，液晶数字清晰显示温度，欧式把手，一体成型永不破损，可拆卸门封条，随意更换，便于清洁。 |
| 7 | 电炸锅 | 800\*650\*800 | 1台 | 不沾油涂层，全自动温控。双面加热,单独控制,优质一体电炉丝,受热均匀,寿命更长,节能耐用. |
| 8 | 电磁单炒单温 | 1100\*1000\*800 | 1台 | 不锈钢板材，台面厚度1.2mm，进口零部件，功率：380V15KW |
| 9 | 保鲜工作台 | 1800\*800\*800 | 1台 | 知名品牌压缩机，噪音低，箱体采用框架结构，不锈钢箱体夹层采用聚氨酯高压发泡，双电子手动可调式控温系统，蒸发器采用D型纯铜管制作，性能稳定节能省电，使用寿命长10年不内漏。 |
| 10 | 木面案 | 1800\*800\*800 | 1台 | 优质不锈钢板材，台面1.2mm，四脚立柱Φ38\*1.2mm不锈钢管，不锈钢调节脚。木面50mm |
| 11 | 挂墙式热水器 | 60L | 2台 | 海尔**EC8003-JT3(U1)** |
| 12 | 四层货架 | 1500\*500\*1500 | 3台 | 优质201不锈钢框架，二层格栅采用加厚不锈钢方管焊接坚固耐用，面板优质加厚柳木面案，不锈钢可调脚设计。 |
| 13 | 保温售饭车 | 2150\*660\*800 | 1台 | 带十二个食物盒， 带柜体和钢化玻璃 带轮子 |
| 14 | 炒菜机 | 小型 | 3 | 智能全自动料理炒菜机器人，九阳，J7 |
| 15 | 电磁炉 | 小型 | 3台 | 九阳 |
| 16 | 电烤箱 | 小型 | 2台 | 美的多功能电烤箱 |
| 17 | 不锈钢餐盘 | 28\*22\*4.2 | 30个 | 304不锈材质 |
| 18 | 调料台 | 400\*1000\*800 |  | 304板，面板厚度为1.5mm，可调脚设计，清洁方便，结实耐用，豪华美观。 |
| 19 | 排烟设备 |  |  |  |
|  | 7.2米长，需油网烟罩、不锈钢集烟室、变径、排烟风机、轴流风机、油烟净化器、风机底座、排烟管道、弯头、缺项保护器、软连接及其他辅助材料 | | | |
| 20 | 其他说明：含拆除原有一砖砌工作台，相应的水电改造，以上设备，最低质保三年。 | | | |